**Identifikator:** SS1

**Naziv:** Uvid u ispravnost opreme

**Učesnik:** Šef stanice

**Opis:** Uvid u ispravnost opreme. Prikaz stanja opreme (semafor, kamera, rampa) na naplatnoj stanici.

**Preduslovi:** Šef stanice je ulogovan na sistem i aktivirao je prozor za uvid u ispravnost opreme.

**Posledice:** Šef stanice je svestan stanja opreme i može prijaviti kvar ukoliko ga ima.

**Osnovni tok:**

1. Sistem prikazuje spisak opreme

2. Šef stanice bira opremu sa spiska

3. Sistem automatski pokazuje ispravnost izabrane opreme

[Alternativni tok A]

4. Slučaj korišćenja se završava

**Alternativni tok A: Šef stanice želi da prijavi kvar za izabranu opremu**

1. Pritiskom na dugme “Prijavi kvar” se aktivira prozor za prijavu kvara

2. Slučaj korišćenja se završava

**Identifikator:** SS2

**Naziv:** Upravljanje smenama radnika

**Učesnik**: Šef stanice

**Opis:** Šef stanice postavlja referente naplate u određenu smenu.

**Preduslovi:** Šef stanice je ulogovan na sistem i aktivirao je prozor za upravljanje smenama radnika.

**Posledice:** Referentima naplate su promenjene smene.

**Osnovni tok:**

1. Sistem prikazuje spisak referenata naplate

2. Sistem prikazuje spisak smena

3. Šef stanice bira jednog od referenata naplate

4. Prikazuje se trenutno postavljena smena za izabranog referenta naplate

5. Šef stanice bira jednu od ponuđenih smena

6. Pritisak na dugme “Postavi”

7. Sistem vrši proveru da li ostaje neki radnik u staroj smeni izabranog radnika

[Alternativni tok A]

7. Slučaj korišćenja se završava

**Alternativni tok A: Posle eventualnog premeštanja izabranog radnika u izabranu smenu, u staroj smeni radnika ne ostaje ni jedan radnik**

1. Sistem prikazuje prozor (dijalog) sa opisom greške

2. Slučaj korišćenja se završava

**Identifikator:** SS3

**Naziv:** Unos cena deonica

**Učesnik:** Menadžer

**Opis:** Menadžer unosi cene deonica u zavisnosti od vrste vozila.

**Preduslovi:** Menadžer je ulogovan na sistem i aktivirao je prozor za unos cena deonica.

**Posledice:** Postavljene su cene deonica.

**Osnovni tok:**

1. Sistem prikazuje spisak deonica

2. Sistem prikazuje spisak vrsta vozila

3. Menadžer bira deonicu sa spiska

4. Menadžer bira vrstu vozila sa spiska

5. Menadžer upisuje cenu deonice u odgovarajuće polje

6. Pritisak na dugme “Postavi”

7. Sistem automatski postavlja cenu deonice i za suprotan smer deonice